

Резьбовые соединения. Сборочный чертеж.
Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).



	Резьбовые соединения / Вариант 1

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Исходные данные / Вариант 1: 
Кран пробковый является одним из видов арматуры трубопроводов и предназначается для изменения подачи количества жидкости. 
Перечень деталей:
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Материал

	1
	КИКГ.020601.001
	Корпус
	1
	Сталь

	2
	КИКГ.020601.002
	Пробка
	1
	- 

	3
	КИКГ.020601.003
	Фланец
	1
	- 

	4
	КИКГ.020601.004
	Втулка сальника
	1
	- 

	5
	КИКГ.020601.005
	Крышка
	1
	- 

	6
	КИКГ.020601.006
	Рукоятка
	1
	- 

	7
	КИКГ.020601.007
	Прокладка
	1
	- 

	8
	КИКГ.020601.008
	Прокладка
	1
	- 


Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже:
	Обоз.
	Что соединяется
	Состав соединения
	Материал
	Покрытие
	Толщина

	I
	Корпус поз.1 с фланцем поз.3
	Болты по ГОСТ 7798-70, резьба М10, 4 шт.

Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 1

Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1
	Cталь 30

Сталь 20

Сталь 10
	Кадмиевое хроматир.

то же

то же
	6 мкм

то же

то же

	II
	Крышка поз.5 с корпусом поз.1
	Винты по ГОСТ 1491-80 /СТ СЭВ 2653-80/, 4 шт., резьба М8, степень точности В
	Сталь 20
	Кадмиевое
	9 мкм.

	III
	Крышка поз.5 со втулкой сальника поз.4
	Шпильки, резьба М6, 2 шт. 
Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 2
Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины 
	Сталь 30
Сталь 10
Сталь 65Г 
	Окисное
то же
то же 
	-
-
- 


При выполнении сборочного чертежа /лист 3.6/ привести изображение соединения IV, состоящего из: Гайки по ГОСТ 5918-73 с резьбой М16*1.5, из стали марки Ст.5 с кадмиевым покрытием 6 мкм.; шайбы по ГОСТ 11371-78 из стали 15 с кадмиевым покрытием толщиной 6 мкм. Соединение V-штифтовое, штифт диаметром 5m6 по ГОСТ 3128-70. Знаком "*" отмечен материал: "Пенька ПС ГОСТ 5152-66", колич. 0.02 кг. Все составные части указать в спецификации и на чертеже дать соответствующие номера позиций , нанося их в соответствии с требованиями ЕСКД. На карточке-задании это выдержано не строго!
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения
Файл №1



	



	Резьбовые соединения / Вариант 2

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Исходные данные / Вариант 2: 
Пробковый кран предназначен для установки на трубопроводе для подачи жидкости или газа, или для изменения ее количества. 
Перечень деталей:
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Материал

	1
	КИКГ.020602.001
	Корпус
	1
	Сталь

	2
	КИКГ.020602.002
	Пробка
	1
	- 

	3
	КИКГ.020602.003
	Втулка сальника 
	1
	- 

	4
	КИКГ.020602.004
	Крышка
	1
	- 

	5
	КИКГ.020602.005
	Фланец
	1
	- 

	6
	КИКГ.020602.006
	Прокладка
	1
	- 

	7
	КИКГ.020602.007
	Прокладка
	1
	- 


Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже:
	Обоз.
	Что соединяется
	Состав соединения
	Материал
	Покрытие
	Толщина

	I
	Фланец поз.5 с корпусом поз.1
	Болты по ГОСТ 7798-70, резьба М10, 4 шт.

Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 1

Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 2
	Cталь 35

Сталь 20

Сталь 08
	Цинковое
Цинковое
Цинковое 
	9 мкм

9 мкм.

9 мкм.

	II
	Крышка поз.4 с корпусом поз.1
	Винты по ГОСТ 1491-80 /СТ СЭВ 2653-80/, 4 шт., резьба М10, степень точности В
	Сталь 30
	Фосфатн. с пропитк. маслом
	-

	III
	Крышка поз.4 с втулкой  поз.3 
	Шпильки, резьба М8, 2 шт. 
Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 2
Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины 
	Сталь 20
Сталь 10
Сталь 65Г 
	Кадмиевое с хромат. 
то же
то же 
	6 мкм.
то же
то же


На чертеже задания знаком "*" отмечен материал: "Пенька ПС ГОСТ 5152-66", колич. 0.02 кг. Пенька должна быть записана в соответствующий раздел спецификации. В спецификации и на чертеже пенька должна быть отмечена номером позиции. Все составные части указать в спецификации и на чертеже дать соответствующие номера позиций , нанося их в соответствии с требованиями ЕСКД. На карточке-задании это выдержано не строго!
На главном изображении выполнить разрез А-А. 
 
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения



	





	Резьбовые соединения / Вариант 3

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Исходные данные / Вариант 3: 
Гидроцилиндр предназначается для сообщения движения рабочему органу.  
Перечень деталей:
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Материал

	1
	КИКГ.020603.001
	Цилиндр
	1
	Чугун

	2
	КИКГ.020603.002
	Крышка
	1
	Чугун

	3
	КИКГ.020603.003
	Крышка
	1
	- 

	4
	КИКГ.020603.004
	Шток
	1
	- 

	5
	КИКГ.020603.005
	Поршень
	1
	- 

	6
	КИКГ.020603.006
	Крышка
	1
	- 

	7
	КИКГ.020603.007
	Втулка
	1
	- 


Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже:
	Обоз.
	Что соединяется
	Состав соединения
	Материал
	Покрытие
	Толщина

	I
	Крышка поз.2 с цилиндром поз.1
	Болты по ГОСТ 7805-70, резьба М10*1.25, 4 шт.
Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1
Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 1
	Cталь 30 

Сталь 08

Сталь 20
	Цинковое с хромат.
то же
то же
	6 мкм. 

то же

то же

	II
	Крышка поз.3 с крышкой поз.2 
	Винты по ГОСТ 1491-80 /СТ СЭВ 2653-80/, 4 шт., резьба М8, степень точности А
	Сталь 10
	Окисное
	-

	III
	Цилиндр поз.1 с крышкой  поз.6
	Шпильки, резьба М12, 4 шт. 
Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины  
Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 2
	Сталь 20
Сталь 65Г
Сталь 10 
	Цинковое
то же
то же 
	9 мкм. 
то же
то же


В состав гидроцилиндра входят также стандартные изделия: "Кольцо 1-120*110-1 ГОСТ 9833-61", 2 шт.; "Манжета 22*42 ГОСТ 6969-54", 1 шт. Место их установки на чертеже-задании указано соответственно знаками "*", "**", "***". Соответствующие изделия должны быть внесены в спецификацию и указаны на чертеже через номера позиций, в соответствии с требованиями ЕСКД. На карточке-задании это выдержано не строго!
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения






Резьбовые соединения / Вариант 4

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Исходные данные / Вариант 4: 
Кран распределительный предназначен для установки на трубопроводах, обеспечивает при этом подачу жидкости по двум направлениям. 
Перечень деталей:
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Материал

	1
	КИКГ.020604.001
	Корпус
	1
	Чугун

	2
	КИКГ.020604.002
	Пробка
	1
	-

	3
	КИКГ.020604.003
	Рукоятка
	1
	- 

	4
	КИКГ.020604.004
	Фланец
	2
	- 

	5
	КИКГ.020604.005
	Фланец
	1
	- 

	6
	КИКГ.020604.006
	Прокладка
	1
	- 

	7
	КИКГ.020604.007
	Прокладка
	2
	- 


Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже:
	Обоз.
	Что соединяется
	Состав соединения
	Материал
	Покрытие
	Толщина

	I
	Фланец поз.5 с корпусом поз.1
	Болты по ГОСТ 7798-70, резьба М12*1.25, 4 шт.
Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 1 
Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1
	Cталь 20 
Сталь 10 

Сталь 08
	Окисное
то же
то же
	-
-
-

	II
	Рукоятка поз.3 
	Винт по ГОСТ 1478-84, резьба М10 
	Сталь 35
	Цинковое с хромат.
	6 мкм.

	III
	Фланцы поз.4 с корпусом  поз.1
	Шпильки по ГОСТ..... /подобрать по материалу корпуса/, резьба М8*1, 8 шт. 
Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 2 
Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины  
	Сталь 35
Сталь 20 
Сталь 65Г 
	Цинковое с хромат.
то же
то же 
	6 мкм.
то же
то же


На сборочном чертеже (лист 3.6) выполнить шпоночное соединение отмеченное "IV": Шпонка 23360-78 с размерами 10*8*40. Соединение II выполнить только на сборочном чертеже. 
На листе 3.4 доконструировать винтовое соединение как бы находящееся  на месте болтового, отмеченного I: Винт по ГОСТ 1491-80 (СТ СЭВ 2653-80), резьба М12, точность А. В кран распределительный входит стандартное изделие: "Кольцо H1-0*35-2 ГОСТ 9833-61", 2 шт., обозначено "*".
Каждая составная часть должна быть занесена в спецификацию, а на сборочном чертеже иметь самостоятельный номер позиции. Номера позиций ставятся в строгом соответствии с правилами ЕСКД.  
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения



	Резьбовые соединения / Вариант 5

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Исходные данные / Вариант 5: 
Вентиль предназначен для регулирования движения пара, газа, жидкости в трубопроводе.
Перечень деталей:
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Материал

	1
	КИКГ.020605.001
	Корпус
	1
	Алюминиевый сплав

	2
	КИКГ.020605.002
	Шпиндель
	1
	-

	3
	КИКГ.020605.003
	Крышка
	1
	- 

	4
	КИКГ.020605.004
	Фланец
	1
	- 

	5
	КИКГ.020605.005
	Втулка сальника
	1
	- 

	6
	КИКГ.020605.006
	Маховик
	1
	- 

	7
	КИКГ.020605.007
	Скоба
	1
	- 

	8
	КИКГ.020605.008
	Клапан
	1
	-

	9
	КИКГ.020605.009
	Седло
	1
	-

	10
	КИКГ.020605.010
	Прокладка
	1
	-

	11
	КИКГ.020605.011
	Прокладка
	1
	-


Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже:
	Обоз.
	Что соединяется
	Состав соединения
	Материал
	Покрытие
	Толщина

	I
	Крышка поз.3 с корпусом поз.1
	Болты по ГОСТ 7798-70, резьба М10, 4 шт.
Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 1 
Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1
	Cталь 30 
Сталь 10 

Сталь 08
	Окисное
то же
то же
	-
-
-

	II
	Фланец поз.4 с корпусом поз.1 
	Винты по ГОСТ 1491-80 /СТ СЭВ 2653-80/, резьба М6, 4 шт., степень точности А.
	Сталь 20 
	Кадмиевое 
	6 мкм.

	III
	Втулка сальника поз.5 с корпусом  поз.1
	Шпильки по ГОСТ..... /подобрать по материалу корпуса/, резьба М8, 4 шт. 
Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 2 
Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины  
	Сталь 35Х
Сталь 20
Сталь 65Г 
	Фосфат. с проп. маслом
то же
то же 
	-
-
-


На сборочном чертеже (лист 3.6) выполнить: соединение отмеченное "IV"/ шпонка 6*6*25 по ГОСТ 23360-78/ и "V"/ винт по ГОСТ 1478-84, резьба М8, сталь 30, без покрытия/. В состав вентиля входит материал "Пенька ПС ГОСТ 5152-66" , 0.02 кг.

Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения









	Резьбовые соединения / Вариант 6

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Исходные данные / Вариант 6: 
Вентиль — устройство для регулирования движения в трубопроводе пара, газа, жидкости. 
Перечень деталей:
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Материал

	1
	КИКГ.020606.001
	Клапан в сборе 
	1
	-

	2
	КИКГ.020606.002
	Корпус
	1
	Чугун

	3
	КИКГ.020606.003
	Шпиндель
	1
	- 

	4
	КИКГ.020606.004
	Втулка сальника
	1
	- 

	5
	КИКГ.020606.005
	Маховик
	1
	- 

	6
	КИКГ.020606.006
	Втулка
	1
	- 

	7
	КИКГ.020606.007
	Стакан
	1
	- 

	8
	КИКГ.020606.008
	Прокладка
	1
	-

	9
	КИКГ.020606.009
	Фланец
	1
	-

	10
	КИКГ.020606.010
	Фланец
	1
	-

	11
	КИКГ.020606.011
	Прокладка
	2
	-


Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже:
	Обоз.
	Что соединяется
	Состав соединения
	Материал
	Покрытие
	Толщина

	I
	Фланец поз.10 с корпусом поз.2
	Болты по ГОСТ 7798-70, резьба М12*1.25, 4 шт.
Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 1 
Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1
	Cталь 30 
Сталь 10 

Сталь 08
	Окисное
то же
то же
	-
-
-

	II
	Фланец поз.9 с корпусом поз.2
	Винты по ГОСТ 1491-80 /СТ СЭВ 2658-80/, резьба М8, 4 шт., степень точности В. 
	Сталь 20
	Фосф. с проп. маслом
	-

	III
	Втулка сальника поз.4 с корпусом  поз.2
	Шпильки, резьба М10, 4 шт. 
Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 2 
Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины  
	Сталь 20 
Сталь 10
Сталь 65Г 
	Цинковое
то же
то же 
	6 мкм.
то же
то же


На сборочном чертеже (лист 3.6) выполнить: соединение отмеченное "IV"/ шпонка 6*6*25 по ГОСТ 23360-78/; соединение "V" /Винт по ГОСТ 1478-84, сталь 10 без покрытия/. Материал "Пенька ПС ГОСТ 5152-66", количество 0.02 кг. отмечен значком "*".
На сборочном чертеже и в спецификации каждая составная часть должна быть отмечена номером позиции. 
На сборочном чертеже номера позиций следует поставить в строгом соответствии с правилами ЕСКД. 
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения



	







	Резьбовые соединения / Вариант 7

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Исходные данные / Вариант 7: 
Клапан предназначен для исключения возможности повышения давления в системе сверх установленного за счет сброса рабочей среды.
Перечень деталей:
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Материал

	1
	КИКГ.020607.001
	Корпус
	1
	Чугун

	2
	КИКГ.020607.002
	Клапан
	1
	-

	3
	КИКГ.020607.003
	Фланец
	1
	- 

	4
	КИКГ.020607.004
	Колпак
	1
	- 

	5
	КИКГ.020607.005
	Винт
	1
	- 

	6
	КИКГ.020607.006
	Тарелка
	1
	- 

	7
	КИКГ.020607.007
	Пружина
	1
	- 

	8
	КИКГ.020607.008
	Фланец
	1
	-

	9
	КИКГ.020607.009
	Прокладка
	1
	

	10
	КИКГ.020607.010
	Прокладка
	1
	


Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже:
	Обоз.
	Что соединяется
	Состав соединения
	Материал
	Покрытие
	Толщина

	I
	Фланец поз.8 с корпусом поз.1
	Болты по ГОСТ 7805-70, резьба М10*1.25, 4 шт.
Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 1 
Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1
	Сталь 20
Сталь 10
Сталь 10
	Цинковое с хром.
то же
то же
	-

-

	II
	Колпак поз.4 с корпусом поз.1
	Винты по ГОСТ 17475-80, /СТ СЭВ 2652-80, 4 шт., резьба М6, ст. точн. А
	Сталь 
35ХГСА
	Фосф. с проп. маслом
	-

	III
	Фланец поз.3 с корпусом  поз.1
	Шпильки, резьба М8, 4 шт. 
Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 2 
Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины  
	Сталь 40
Сталь 35Х
Сталь 65Г 
	то же
Фосфат. с проп. маслом
Цинковое
	-
-
6 мкм 


Каждая составная часть клапана должна быть отмечена на сборочном чертеже соответствующими номерами позиций, наносить которые следует строго по правилам ЕСКД. 
 
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения



	







	Резьбовые соединения / Вариант 10

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Исходные данные / Вариант 10: 
Насос преобразует механическую энергию двигателя в механическую энергию состояния жидкости с целью ее подъема, перемещения или получения сжатых газов.
Колесо зубчатое поз. 4  имеет модуль 2, 15 зубьев.
Перечень деталей:
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Материал

	1
	КИКГ.020610.001
	Корпус
	1
	Сталь

	2
	КИКГ.020610.002
	Крышка
	1
	

	3
	КИКГ.020610.003
	Крышка
	1
	

	4
	КИКГ.020610.004
	Колесо зубчатое
	2
	

	5
	КИКГ.020610.005
	Крышка сальника
	1
	

	6
	КИКГ.020610.006
	Вал
	1
	

	7
	КИКГ.020610.007
	Ось
	1
	

	8
	КИКГ.020610.008
	Втулка
	4
	


Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже:
	Обоз.
	Что соединяется
	Состав соединения
	Материал
	Покрытие
	Толщина

	I
	Корпус поз.1 с крышкой поз.2
	Болты по ГОСТ 7798-70, резьба М10*1.25, 6 шт.
Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 1
Шайбы по ГОСТ 11371-78
	Сталь 40Х 
Сталь 40Х
Сталь 40Х
	Окисное
то же
то же
	-
-
-

	II
	Крышка поз.3 с корпусом поз.1 
	Винты по ГОСТ 17473-80, 6 шт., резьба М10, ст. точн. В.
	Латунь ЛС 59-1
	Никелевое
	3 мкм

	III
	Крышка сальника поз.5 с крышкой  поз.2
	Шпильки, резьба М8*1, 2 шт. 
Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 2 
Шайбы по ГОСТ 6402-70, легкие
	Сталь 35
Сталь 20
Сталь 65Г 
	Фосфатн. с проп. маслом
то же
то же 
	-
-
-



На сборочном чертеже (лист 3.6) выполнить шпоночное соединение: шпонки 4*4*20, ГОСТ 22.360-78. Положение шпонки отмечено на чертеже-задании знаком "*". Знаком "**" отмечено стандартное изделие "кольцо 14*28 МН5396-64", 3 шт.
Все составные части насоса должны быть записаны в спецификации, а их номера позиций нанесены на сборочном чертеже в строгом соответствии с правилами ЕСКД.
 
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения



	





	Резьбовые соединения / Вариант 11

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Исходные данные / Вариант 11: 
Цилиндр является рабочим органом, приводящим в действие тормоза транспортных средств при повышении давления воздуха в магистрали.
Перечень деталей:
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Материал

	1
	КИКГ.020609.001
	Корпус
	1
	Чугун

	2
	КИКГ.020609.002
	Поршень
	1
	

	3
	КИКГ.020609.003
	Шток
	1
	

	4
	КИКГ.020609.004
	Крышка сальника
	1
	

	5
	КИКГ.020609.005
	Крышка
	1
	

	6
	КИКГ.020609.006
	Кольцо поршневое
	2
	

	7
	КИКГ.020609.007
	Втулка
	1
	

	8
	КИКГ.020609.008
	Прокладка
	1
	


Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже:
	Обоз.
	Что соединяется
	Состав соединения
	Материал
	Покрытие
	Толщина

	I
	Крышка поз.5 с корпусом поз.1
	Болты по ГОСТ 7805-70, резьба М10*1.25, 4 шт.
Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 1
Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1
	Сталь 35
Сталь 20
Сталь 20
	Окисное
Окисное
Окисное
	-
-
-

	II
	Втулка поз.7 со штоком поз.3 с торца в раздел
	Винт по ГОСТ 1477-84, резьба М8.
	Сталь 30
	Цинковое
	3 мкм

	III
	Крышка сальника поз.4 с корпусом  поз.1
	Шпильки, резьба М10, 4 шт. 
Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 2 
Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины  
	Сталь 40Х
Сталь 35Х
Сталь 65Г 
	Никелевое
то же
то же 
	6 мкм
6 мкм
6 мкм



Цифрой IV отмечено соединение, состоящее из Корончатой гайки с резьбой М16*1.5-6g по ГОСТ 5918-73 (сталь 20, покрытие цинковое); шайбы (Сталь 08, покрытие цинковое) и шплинта по ГОСТ 397-79 (СТ СЭВ 220-75) (сталь 08, покрытие цинковое).
Знаком "*" отмечен материал "Набивка АД-5 ГОСТ 5152-66, количество 0.1 кг". Каждая составная часть цилиндра должна быть записана в спецификации и отмечена на сборочном чертеже.
 
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения

Максимально увеличить

	




	Резьбовые соединения / Вариант 12

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Исходные данные / Вариант 12: 
Перепускной клапан предохраняет системы от аварий при повышении давления рабочей среды путем сброса ее в атмосферу.
Перечень деталей:
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Материал

	1
	КИКГ.020611.001
	Корпус
	1
	Чугун СЧ 12-28

	2
	КИКГ.020611.002
	Клапан
	1
	

	3
	КИКГ.020611.003
	Фланец
	1
	

	4
	КИКГ.020611.004
	Крышка 
	1
	

	5
	КИКГ.020611.005
	Винт
	1
	

	6
	КИКГ.020611.006
	Седло
	1
	

	7
	КИКГ.020611.007
	Фланец
	1
	

	8
	КИКГ.020611.008
	Пружина
	1
	

	9
	КИКГ.020611.009
	Рукоятка
	1
	

	10
	КИКГ.020611.010
	Прокладка
	1
	

	11
	КИКГ.020611.011
	Прокладка
	1
	


Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже:
	Обоз.
	Что соединяется
	Состав соединения
	Материал
	Покрытие
	Толщина

	I
	Фланец поз.3 с корпусом поз.1
	Болты по ГОСТ 7805-70, резьба М10*1.25, 4 шт.
Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 1
Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 2
	Сталь 30 
Сталь 20
Сталь 10
	Цинковое с хромат.
Цинковое с хромат.
Цинковое с хромат.
	9 мкм
9 мкм
9 мкм

	II
	Фланец поз.7 с корпусом поз.1 
	Винты по ГОСТ 1491-80 (СТ СЭВ 2653-80), 2 шт., резьба М10*1.25; ст. точн. А.
	Сталь 40Х
	Фосфат. с проп. маслом
	-

	III
	Крышки поз.4 с корпусом  поз.1
	Шпильки, резьба М8, 4 шт. 
Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 2 
Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины  
	Сталь 40Х
Сталь 35Х
Сталь 65Г 
	Никелевое
Никелевое
Фосфат.
	6 мкм
6 мкм
-



Студенты, выполняющие сборочный чертеж, должны привести на нем соединения рукоятки поз. 9 с винтом поз. 5 шпонкой 6*6*20 по ГОСТ 23360-78. Место установки шпонки указано цифрой IV. Закрепление рукоятки поз. 9 на винте поз. 5 посредством гайки по ГОСТ 5915-70/ резьба М16*1.5; сталь марки 35Х/ с использованием шайбы по ГОСТ 11371-78 из стали марки Ст.3, шплинта по ГОСТ 397-79 /СТ СЭВ 220-75/ из стали марки Ст.1. Покрытие всех деталей этого соединения, отмеченного цифрой V - цинковое, без регламентированной толщины. Позиции указывать строго по правилам ЕСКД.
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения



	Резьбовые соединения / Вариант 13

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Исходные данные / Вариант 13: 
Вентиль является запорным устройством для включения и выключения участка трубопровода и для регулирования движения в нем рабочей среды.
Перечень деталей:
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Материал

	1
	КИКГ.020612.001
	Корпус
	1
	Чугун 

	2
	КИКГ.020612.002
	Крышка
	1
	

	3
	КИКГ.020612.003
	Шпиндель
	1
	

	4
	КИКГ.020612.004
	Клапан
	1
	

	5
	КИКГ.020612.005
	Втулка
	1
	

	6
	КИКГ.020612.006
	Крышка сальника
	1
	

	7
	КИКГ.020612.007
	Фланец
	1
	

	8
	КИКГ.020612.008
	Ручка
	1
	

	9
	КИКГ.020612.009
	Прокладка
	1
	

	10
	КИКГ.020612.010
	Скоба провол.
	1
	

	11
	КИКГ.020612.011
	Прокладка
	1
	


Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже:
	Обоз.
	Что соединяется
	Состав соединения
	Материал
	Покрытие
	Толщина

	I
	Крышка поз.2 с корпусом поз.1
	Болты по ГОСТ 7805-70, резьба М10*1.25, 4 шт.
Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 1
Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1
	Сталь 30 
Сталь 20
Сталь СТ.3
	Кадмиевое
Кадмиевое
Кадмиевое с хромат.
	6 мкм
6 мкм
9 мкм

	II
	Фланец поз.7 с корпусом поз.1 
	Винты по ГОСТ 1491-80 (СТ СЭВ 2653-80), 2 шт., резьба М12*1.25; ст. точн. А.
	Сталь 35Х
	Хромовое
	3 мкм

	III
	Крышка сальника поз.6 с крышкой  поз.2
	Шпильки, резьба М8, 4 шт. 
Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 2 
Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины  
	Сталь 30
Сталь 20
Сталь 65Г 
	Фосфат с проп. маслом
то же
-
	-
-
-



Студенты,выполняющие сборочный чертеж, изображают на нем соединения.В шпоночное соединение IV входит шпонка 5*5*20 по ГОСТ 23360-78. В соединении V ручка поз. 8 соединяется со шпинделем поз. 3 посредством гайки по ГОСТ 5915-70/ резьба М16*1.5/ с использованием шайбы по ГОСТ 11371-71 первого исполнения,шплинта по ГОСТ 397-79 /СТ СЭВ 220-75/. Детали соединения V изготовлены из стали марки Ст.3. Покрытиевсех деталей этого соединения - цинковое, с хроматированием. 
Знаком "*" указан материал : "Набивка АПД ГОСТ 5152-66" (количество 0.02 кг).
При выполнении сборочного чертежа привести на нем только вид А с указанием номера позиции винта. На листе 3.4 привести лишь сечение Б-Б (без его обозначения).

Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения



	





	Резьбовые соединения / Вариант 14

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Исходные данные / Вариант 14: 
Насос предназначен для перемещения жидкости или газа, для получения сжатых газов. 
Перечень деталей:
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Материал

	1
	КИКГ.020613.001
	Корпус
	1
	Алюминиевый сплав

	2
	КИКГ.020613.002
	Плунжер
	1
	

	3
	КИКГ.020613.003
	Крышка
	1
	

	4
	КИКГ.020613.004
	Прокладка
	1
	

	5
	КИКГ.020613.005
	Кольцо
	2
	

	6
	КИКГ.020613.006
	Фланец
	1
	

	7
	КИКГ.020613.007
	Прокладка
	1
	

	8
	КИКГ.020613.008
	Втулка
	1
	

	9
	КИКГ.020613.009
	Пружина
	2
	

	10
	КИКГ.020613.010
	Пружина
	1
	

	11
	КИКГ.020613.011
	Втулка
	1
	

	12
	КИКГ.020613.012
	Прокладка
	1
	

	13
	КИКГ.020613.013
	Фланец
	1
	


Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже:
	Обоз.
	Что соединяется
	Состав соединения
	Материал
	Покрытие
	Толщина

	I
	Фланец поз.6 с корпусом поз.1
	Болты по ГОСТ 7805-70, резьба М10, 4 шт.
Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 1
Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1
	Латунь ЛС59-1
то же
то же
	Никелевое
то же
то же
	6 мкм
то же
то же

	II
	Фланец поз.13 с корпусом поз.1 
	Винты по ГОСТ 17474-80 (СТ СЭВ 2655-80), 2 шт., резьба М6; ст. точн. В, 4 шт.
	то же
	то же
	то же

	III
	Крышка сальника поз.3 с корпусом поз.1
	Шпильки, резьба М8, 4 шт. 
Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 2 
Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины  
	Сталь 35ХГСА
Сталь 35Х
Сталь 65Г 
	Фосфат с проп. маслом
то же
то же
	-
-
-


В изделии использован также стандартный шарик: "Шарик 12 ГОСТ 3722-60" - 2 шт. Его диаметр 12 мм. На чертеже-задании его позиция отмечена знаком "*". В спецификации он должен быть указан по правилам ЕСКД, на чертеже нанести соответствующее  обозначение позиции. Внимание! На чертеже-задании не все позиции указаны по правилам ЕСКД, это нужно учесть при выполнении сборочного чертежа.
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения



	





	Резьбовые соединения / Вариант 15

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Исходные данные / Вариант 15: 
Регулятор - устройство, регулирующее величину объема среды, проходящей через трубопровод, путем частичного или полного перекрытия проходного отверстия. 
Перечень деталей:
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Материал

	1
	КИКГ.020614.001
	Корпус
	1
	Чугун

	2
	КИКГ.020614.002
	Крышка
	1
	

	3
	КИКГ.020614.003
	Фланец
	1
	

	4
	КИКГ.020614.004
	Фланец
	1
	

	5
	КИКГ.020614.005
	Шток
	1
	

	6
	КИКГ.020614.006
	Клапан
	1
	

	7
	КИКГ.020614.007
	Гайка накидн.
	1
	

	8
	КИКГ.020614.008
	Крышка сальника
	1
	

	9
	КИКГ.020614.009
	Рукоятка
	1
	

	10
	КИКГ.020614.010
	Прокладка
	2
	

	11
	КИКГ.020614.011
	Прокладка
	1
	

	12
	КИКГ.020614.012
	Кольцо
	1
	

	13
	КИКГ.020614.013
	Скоба проволочная
	1
	


Соединения, которые следует доконструировать и отразить на чертеже:
	Обоз.
	Что соединяется
	Состав соединения
	Материал
	Покрытие
	Толщина

	I
	Фланец поз.3 с корпусом поз.1
	Болты по ГОСТ 7805-70, резьба М12*1.25, 2 шт.
Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 1
Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1
	Сталь 30
Сталь 20
Сталь 08
	Цинковое
то же
то же
	9 мкм
то же
то же

	II
	Фланец поз.4 с корпусом поз.1 
	Винты по ГОСТ 1491-80 (СТ СЭВ 2653-80), 2 шт., резьба М10; ст. точн. А.
	Латунь
	-
	-

	III
	Крышка  поз.2 с корпусом поз.1
	Шпильки, резьба М8, 4 шт. 
Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 2 
Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины  
	Сталь 30
Сталь 20
Сталь 65Г 
	Кадмиевое
-
Кадмиевое
	6 мкм
6 мкм
-


Студенты, выполняющие сборочный чертеж, должны отразить на нем соединение, обозначенное IV: рукоятки поз.9 со штоком поз. 5, шпонкой 4*4*15 по ГОСТ 23360-78. Также следует изобразить на чертеже соединение V: на штоке поз. 5 закрепить рукоятку поз. 9 посредством гайки М10 по ГОСТ 5915-70 и шайбы по ГОСТ 11371-78. Материал для соединения V: гайка из стали марки Ст.3, шайба из стали 08, покрытие цинковое без регламентированной толщины. Знаком "*" отмечен материал "Пенька ПС ГОСТ 5152-66", количество 0.1 кг.
Позиции на сборочном чертеже указывать строго по правилам ЕСКД. На чертеже-задании это выдержано не всегда.
 
 
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения



	




	Резьбовые соединения / Вариант 16

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения



	





	Резьбовые соединения / Вариант 17

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения
Файл №1





	Резьбовые соединения / Вариант 18

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения



	





	Резьбовые соединения / Вариант 20

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения



	








	Резьбовые соединения / Вариант 21

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения



	




	Резьбовые соединения / Вариант 22

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения



	




	Резьбовые соединения / Вариант 23

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения



	







	Резьбовые соединения / Вариант 24

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения



	


	Резьбовые соединения / Вариант 25

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения



	


	Резьбовые соединения / Вариант 26

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения



	

	Резьбовые соединения / Вариант 27

Карточка-задание содержит чертеж сборочной единицы, краткое описание ее конструкции и принципа работы, описание конкретных резьбовых соединений, чертежи которых следует выполнить. Место расположения резьбовых соединений указано на чертеже сборочной единицы римскими цифрами: I, II, III, и изображениями осей соединений. В некоторых заданиях встречаются и другие виды соединений: например, шпоночные. Они отмечены цифрами IV , V ..., а описание их приведено в конце текстовой части карточки - задания. 
По исходным данным в задании необходимо доконструировать соединения, т.е. определить длины винтов, болтов, шпилек, выбрать из таблиц стандартов остальные их размеры и размеры гаек, шайб и прочих стандартных деталей. Длины болтов и других подобных деталей определяются по суммарной толщине соединяемых деталей.  Задание для каждого из соединений выполняется на отдельном листе формата А3.
В левой части поля чертежа следует поместить:
· Два конструктивных изображения болта (винта, шпильки) (изображения проекции на плоскости, параллельные оси и перпендикулярные ей). Нанести размеры и запись условного обозначения болта (винта, шпильки).
· Изображение отверстия под болт (винт, шпильку) в одной из соединяемых деталей. Нанести размеры. В случае с винтом - привести изображения с размерами гладкого сквозного и глухого с резьбой отверстий.
· Два изображения гайки (для болтового и шпилечного соединений), одно из которых должно представлять собой соединение вида с продольным разрезом, другое - вид с торца. Нанести размеры и условное обозначение гайки.
· Изображение шайбы (для болтового и шпилечного соединений) в продольном разрезе с указанными размерами.
В правой части чертеж должен содержать фронтальный разрез, виды сверху и слева болтового (винтового, шпилечного) соединения в конструктивном и упрощенном вариантах.
После доконструирования соединений (болтового, винтового, шпилечного)  требуется доконструировать сборочный чертеж, использовав и изобразив упрощенно крепежные детали всех следующих соединений: болтового, винтового, шпилечного, шпоночного,  штифтового, а также составить спецификацию.
В результате выполнения задания должно быть 3 листа формата А3 с элементами болтового, винтового и шпилечного соединений, сборочный чертеж (1 лист), спецификация (1-2 листа).

  
Методические указания к выполнению задания
· Болтовое соединение
· Винтовое соединение
· Шпилечное соединение
· Резьбовые соединения
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